|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДЭпартамент  Дзяржаўнай Інспекцыі працы  міністэрства працы і сАцЫяльнай абароны рЭспублІкІ беларусь  ГОмельскае Абласное  ЎпраЎленНе  вул. Савецкая, 28, 246050, г. Гомель  Тэл./факс (0232) 34 60 71  Разліковы рахунак BY41AKBB36049000003333000000  ў філіале №300 ГАУ ААТ «ААБ Беларусбанк»  вул. Фрунзэ, 6а, 246001, г. Гомель БIК AKBBBY21300  УНП 400245736 АКПА 373172173 |  | Департамент  государственной инспекции труда  министерства труда и социальной защиты республики беларусь  ГОмельское областное  управление    ул. Советская, 28, 246050, г. Гомель  Тел./факс (0232) 34 60 71  Расчетный счет BY41AKBB36049000003333000000  в филиале №300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»  ул. Фрунзе, 6а, 246001, г. Гомель БИК AKBBBY21300  УНП 400245736 ОКПО 373172173 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О несчастном случае  со смертельным исходом |  |

26.12.2023 около 13 часов 30 минут при выполнении работы на строительном объекте «Строительство МТФ вблизи н.п. Гостивель Речицкого района» при замене асбестоцементных листов на крыше сарая, в результате падения внутрь сарая был травмирован плотник ОАО «Строительно-монтажный трест №27» Глушак С.Н.

## Находясь на крыше сарая, плотник Глушак С.Н. стоял на асбестоцементном листе, который под ним треснул и он упал внутрь сарая на бетонное покрытие пола. При этом, имеющийся у Глушака С.Н. страховочный пояс не был пристегнут к натянутому страховочному тросу. Работниками был вызван автомобиль скорой медицинской помощи, на автомобиле которого потерпевшего доставили в УЗ «Речицкая ЦРБ», где госпитализировали.

## 02.01.2024 Глушак С.Н. умер в отделении реанимации УЗ «Речицкая ЦРБ».

В настоящее время начато проведение специального расследования, при этом установлено, что потерпевший был допущен к проведению кровельных работ без наличия соответствующей квалификации; на месте производства работ отсутствовал непосредственный руководитель – прораб; в наряд-допуске на производство работ повышенной опасности отсутствуют конкретные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ.

С учетом изложенного Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда в целях недопущения несчастных случаев на производстве при выполнении работ на высоте предлагает поручить местным исполнительным и распорядительным органам:

довести указанную информацию об обстоятельствах происшедшего несчастного случая до организаций, расположенных на подведомственной им территории, в том числе разместить в местных средствах массовой информации (на официальных Интернет-сайтах);

принять меры по недопущению подобных несчастных случаев, в том числе за счет постоянного мониторинга организаций, осуществляющих строительные работы и работы на высоте, мобильными группами;

потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций, осуществляющих строительные работы и работы на высоте:

обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры Республики Беларусь 31.05.2019 №24/33, атак же Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 28.04.2001 №52.

для организации и обеспечения безопасности труда при кровельных работах, производить допуск работников к выполнению работы на крыше зданий, только после осмотра производителем работ или мастером совместно с бригадиром несущих конструкций крыши и ограждений и определения их состояния и мер безопасности;

кровельные работы выполнять только под руководством ответственного производителя работ работниками, не имеющими медицинских противопоказаний, прошедшими обучение, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы;

допуск работников к выполнению кровельных работ производить, после проверки производителем работ (мастером, прорабом) исправности и надежности несущих конструкций, крыши и ограждений;

в случае если работа выполняется на крыше с уклоном более 20°, а так же для прохода по покрытию, не рассчитанному на нагрузки от работников применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками организаций, осуществляющими строительно-монтажные работы и работы на высоте.

Начальник управления А.П.Ятченко